附件2

2021年第二季度巡查隐患数量情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患内容 | 数量 |
| 1 | 按规定配备消防设施器材，并设置在明显易取的位置，不能被遮挡影响或者被挪作他用；消防设施器材要定期检查，确保在位完整可用； | 10512 |
| 2 | 电气线路应连接可靠牢固，采取穿管保护，外皮无破损；用电设备应按规定采取接地保护、漏电保护、过载保护等措施； | 9278 |
| 3 | 企业内道路及车间、仓库内通道平整、干净、畅通；通道和安全出口严禁堆货、堆物、停车、临时搭建；车辆停放指定位置，电动自行车集中室外存放； | 8672 |
| 4 | 配电室采取防雨水和防止小动物进入的措施，配备绝缘手套、绝缘靴等安全工具；配电柜操作地面应铺设绝缘胶垫；配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，箱门与箱体接地完好；配电箱等电器设备周围不得堆放可燃物品； | 7728 |
| 5 | 未建立事故隐患排查治理档案； | 6964 |
| 6 | 在有较大危险因素的机械设备、高温场所、电气设施、危化品使用和储存场所设置安全警示标志。 | 6267 |
| 7 | 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，电器元件不可安装在可燃材料上； | 6434 |
| 8 | 未组织制定并实施本单位安全教育和培训计划； | 6295 |
| 9 | 未建立、健全本单位安全管理责任制； | 5996 |
| 10 | 设备设施操作岗位应张贴安全操作规程、检维修记录等； | 5955 |
| 11 | 生产、办公场所及食堂、宿舍等配套设施现场物品摆放整齐，地面清洁，无积水积尘，杂物垃圾等及时清理； | 4230 |
| 12 | 公共通道、车间、仓库等区域根据不同要求进行划线，划线应清晰规范； | 4091 |
| 13 | 未组织制定本单位安全管理规章制度和操作规程； | 3449 |
| 14 | 危险化学品包装物上应粘贴安全标签，应提供对应品种的安全技术说明书； | 3394 |
| 15 | 从业人员正确佩戴和使用与岗位安全风险相适应的个人防护装备和用品； | 3017 |
| 16 | 冲、剪、压机械、木工机械、砂轮机、注塑机械、压痕机、粉碎机、抛光机等危险设备的安全防护装置完好齐全； | 2826 |
| 17 | 对有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备进行辨识，设置明显的安全警示标志，制定防范措施； | 2726 |
| 18 | 仓库不符合“五距”要求 | 2463 |
| 19 | 设备设施及其附件、配件应定期检查、维护完好，无破损，无严重锈蚀，严禁存在“跑冒滴漏”现象； | 1974 |