附件：

**赛艇器材采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 培生四人双桨赛艇 | B级艇  艇体：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型。  内仓：芳纶纤维。  外层：芳纶纤维。  夹层：蜂窝。  平板：芳纶纤维+PVC泡沫。  肋骨：预浸料碳布+PVC泡沫。  尾鳍：镁合金翼型鳍。  桨架：配铝合金可调节扇形支架式桨架。  配置：每座位配赛艇专用水杯底座，配专用水杯。  艇长：11780±5mm，艇宽508±5mm，艇深322±5mm,切水线宽430±5mm，翻边最宽处570±5mm。 | 1 | 条 |
| 2 | 培生双人双桨赛艇 | B级艇  艇体：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型。  内仓：芳纶纤维。  外层：芳纶纤维。  夹层：蜂窝。  平板：芳纶纤维+PVC泡沫。  肋骨：预浸料碳布+PVC泡沫。  尾鳍：镁合金翼型鳍。  桨架：配铝合金可调节扇形支架式桨架。  配置：每座位配赛艇专用水杯底座，配专用水杯。  艇长：9360±5mm，艇宽420±5mm，艇深270±5mm,切水线宽327±5mm，翻边最宽处490±5mm。 | 2 | 条 |
| 3 | 赛艇桨 | 桨叶21×46；桨长度284-289cm；硬度中；手柄套34.5mm；内柄79-91cm；角度0度。 | 10 | 副 |