附件：

2026年盐田区义务植树工程项目自行采购公告（征求意见稿）

一、基本情况

（一）项目编号：YTZXDL-2026-00013

（二）项目名称：2026年盐田区义务植树工程

（三）预算金额：248,001.30元

（四）最高限价：248,001.30元

（五）采购需求：详见采购文件

（六）合同履行期限：详见采购文件。

（七）本项目不接受联合体投标。

二、采购需求

（一）服务内容：

1.2026年盐田区义务植树工程包含《招标控制价》全部内容，包含场地清理、挖穴换土、苗木采购及种植、树木支撑、绿化养护等工作，具体详见工程量清单。

2.承包人需协助采购人，做好全民义务植树活动场地指引、劳动工具、劳动保护器具以及活动宣传等服务等相关工作。

3.采购人在实施工程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，中标人不能拒绝执行。

（二）服务要求：

1.工程量及工程内容：

义务植树点位于盐田区盐田街道深圳抽水蓄能电站南侧山地，面积约5320平方米，主要施工内容包含清除地被植物5320平方米，具体详见工程量清单。

工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量
单位	工程量
1	050101007001	清除地被植物	(1)绿化地铲除杂灌草 覆盖密度40-80%	m2	5320.00
2	050102001008	栽植乔木	(1)种类:金蒲桃A
(2)基径:7cm
(3)株高、冠径:200-250×150-200cm
(4)养护期:12个月，单株精细养护
(5)其他:假植苗，冠形饱满，树形优美。	株	50
3	050102001001	栽植乔木	(1)种类:金蒲桃B
(2)米径:5cm
(3)株高、冠径:200-250×150-200cm
(4)养护期:12个月，单株精细养护
(5)其他:假植苗，冠形饱满，树形优美。	株	80
4	050102001002	栽植乔木	(1)种类:红花荷
(2)米径:5-6cm
(3)株高、冠径:250-280×100-150cm
(4)养护期:12个月，单株精细养护
(5)其他:假植苗，冠形饱满，树形优美。	株	80
5	050102001004	栽植乔木	(1)种类:豆梨
(2)米径:5-6cm
(3)株高、冠径:250-280×100-150cm
(4)养护期:12个月，单株精细养护
(5)其他:假植苗，冠形饱满，树形优美。	株	80
6	050102001005	栽植乔木	(1)种类:乐昌含笑
(2)基径:5-6cm
(3)株高、冠径:250-280×100-150cm
(4)养护期:12个月，单株精细养护
(5)其他:假植苗，冠形饱满，树形优美。	株	80
7	050102001006	栽植乔木	(1)种类:南洋杉B
(2)米径:5-6cm
(3)株高、冠径:250-350×100-150cm
(4)养护期:12个月，单株精细养护
(5)其他:假植苗，冠形饱满，树形优美。	株	40
8	050102001003	栽植乔木（山地造林）	(1)种类:木麻黄
(2)基径:1-2cm
(3)株高:50-120cm
(4)养护期:林地一级养护12个月
(5)其他:袋苗，2年生壮苗	株	100
9	050102001007	栽植乔木（山地造林）	(1)种类:枫香
(2)基径:1-2cm，
(3)株高:50-120cm
(4)养护期:林地一级养护12个月
(5)其他:袋苗，2年生壮苗	株	100
10	独立费	活动组织	(1)制作横幅1条;
(2)活动场地区分4块;
(3)活动路线指引4处;
(4)植树工具若干（铁锹除外）	项	1
11	050105B004001	日常养护	(1)数量：324株
(2)基径:5-8cm
(3)日常养护	株.月	3456.000
2.安全文明施工：

（1）承包人必须按国家、行业和深圳市现行的有关安全文明施工的规定执行，保证施工现场的安全施工、文明施工、临时设施配套符合要求。同时必须满足城管、环保及建设局相关管理办法及规定，并且承担水、电等相关费用(含开户及安装），承包人必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度现在及测量方法》（SZJG49-2015）特区技术规范要求的非道路移动机械；承包人对作业区域负有防治扬尘污染的责任，要求切实采取各项扬尘污染防治措施。该部分费用已包含在本合同价中。

（2）因承包人原因导致的施工安全事故由承包人承担全部责任，事故发生后，承包人应立即报告发包人、监理和建设行政主管部门，并承担因此而产生的一切后果，包括且不限于配合政府开展社会维稳工作等。

（3）施工单位必须严格按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》及现行有关规定做好文明及安全施工，否则按如下处理：

3.1如承包人未按经发包人审批的《安全文明施工方案》实施或违反《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》的，发包人在结算时将根据现场文明施工情况对承包人未实施部分予以扣除。

3.2如被有关主管部门处以通报批评以上（含通报批评）处罚的，每处罚一次建设单位将扣除承包人“施工单位现场安全文明施工措施费”总额的20％作为罚款，直到该项费用被全部扣除为止。

3.3因项目为林区施工，承包人不得在林区范围内抽烟、做饭。若工程使用明火作业，需按林业及应急管理部门办理林区用火有关手续。

3.关于延误工期：承包人在中标后5个工作日内完成合同签订，签订合同10天内完成场地清理及苗木的采购工作，并配合采购人完成义务植树活动的有关工作。由于承包人原因影响工期导致树木种植未如期完工，每延期壹天，承包人向发包人赔偿贰仟元，罚金累计计算，最高不超过合同价的20%。

4.工程的工程量变更的补充说明：本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减，设计变更程序严格按发包人有关设计变更审批规定执行。承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更，并按设计变更调整施工范围及内容的要求，结算时按实际施工的工程量进行结算。变更工程价款的报批程序按照深圳市盐田区城市管理和综合执法局设计变更审批管理规定执行。

5.中标人采购材料设备：

（1）承包人采购前需提供详细的采购清单（内容包括树木品种、规格、是否假植苗等）及样品，并报监理单位及发包人确认，承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人，并参照上述采购清单及样品进行联合验收。

（2）工程量清单或本招标文件中若苗木品种、规格、树形、是否假植苗须报发包人及监理工程师批准方可采用。本工程主要材料见招标控制价（预算）造价书。

（3）招标控制价（预算）造价书或本招标文件中注明材料、设备参考厂家或品牌的，在施工过程中，承包人应采用参考厂家或品牌产品必须为优等品。

（4）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。监理工程师对材料的来源及送检质量的认可并不意味着承包人对本批材料应承担的质量责任的解除，也不应妨碍监理工程师在任何时候对这类材料发出变更指令。

（5）监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担所发生的全部费用，由此延误的工期不予顺延。

（6）本工程中应按照《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》（深圳市第四届人民代表大会常务委员会公告 第一〇四号）的要求，在人行道板、路基垫层、管井、管沟、永久土坡护面、砖胎膜、基础垫层、砌筑型围墙、广场、室外绿化停车场等工程部位全面使用绿色再生建材产品。

6.工程施工管理：

（1）本项目采购人不提供项目部场地，承包人需自行负责项目部及工人生活场所。

（2）承包人做好施工场地开工前及完工后的现场照片记录、施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理及竣工、结算资料编制（包括竣工图光盘）等工作并承担竣工图制作费用。

（3）工程未与采购人验收交接之前，中标人负责维护。维护期间所发生的各项费用，由中标人自行负责。

（4）必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行道边（或采购人认为有必要的其他周边）用整齐美观的板材围护密封施工（板材的标准由采购人确定，并不低于深圳市政府关于文明施工的规定），相关的费用已包含在合同价内。

（5）必须保证每个施工程序（施工材料堆放、施工场地清理等）不能过夜，当天进行的施工程序必须当天完成。

（6）施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

（7）必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

（8）中标人施工前需全面审核项目图纸及设计要求，对不符合规范的项目设计需向招标单位及时提出。

（9）在整个施工期间，中标人应妥善保护施工场区现状污水、雨水管线和管井，若出现被破坏及淤塞时，中标人应自费恢复及疏通。

（10）中标人必须服从采购单位、监理公司的监督指导并积极主动配合上述管理机构的工作，在进场施工前办理签订安全协议、交纳押金、工人施工名牌等手续。

（11）中标人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。如有拖欠或克扣，经有关方面核实，采购人有权直接垫付工人工资（所支付款额在进度款中扣回）,并同时对中标人处以5000～10000元的违约金。

（12）工程竣工验收后，采购人会组织相关工程师，对中标人整个施工过程的施工质量、工期控制等方面进行合同履约评价，评价等级分为优秀、良好、合格、不合格。

（13）本工程劳动者工资支付约定如下：根据《深圳市住房和建设局关于切实推进劳务工实名制和分账制管理工作落地的通知》（深建市场〔2017〕20号）文件的有关要求，全市各建筑工地要按照建设行政主管部门的要求建立实名制和分账制，确保劳务工工资按时按月足额拨付到工人工资支付专用账户。

二、供应商的资格要求

（一）投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查；

（二）本项目是（否）专门面向中小企业采购：是。即：供应商应为中小型企业（或视同小型、微型企业的残疾人福利性单位或监狱企业）；要求供应商按招标文件要求提供以下三项证明文件之一：①《中小企业声明函》；②《残疾人福利性单位声明函》；③《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（四）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质要求（由供应商作出承诺声明）；

（五）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（七）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出承诺）；

（八）参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；

（十）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

（十一）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

三、其他服务要求

无。

四、供应商提供采购文件主要内容（需盖公章）

（一）投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格要求

（4）投标报价

（5）拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自定）

（6）投标人同类项目业绩情况

（7）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

（二）投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）供应商基本情况表

（2）法定代表人（负责人）证明书

（3）投标文件签署授权委托书

（4）实质性条款响应情况表

（5）技术要求偏离表

（6）项目总体概述及理解（格式自定）

（7）施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议（格式自定）

（8）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（9）拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性（格式自定）

（10）施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施（格式自定）

（11）投标人认为需要加以说明的其他内容

五、招标方式

公开征集。

六、评定方式

综合评分法

七、公告期限

XX年XX月XX日至XX年XX月XX日（具体以正式采购公告为准）。

八、供应商提交采购文件截止时间、评审时间和地点

（一）提交投标文件截止时间：XX年XX月XX日xx点xx分（北京时间）（具体以正式采购公告为准）。

（二）投标文件提交方式：本项目投标人可通过“顺丰速运”的邮寄方式（不接受顺丰同城、闪送、美团跑腿等同城服务递交），按照规定的提交投标文件截止时间前将投标文件以及签字盖公章的《供应商邮寄标书承诺书》邮寄至我司，送达时间以我司工作人员签收时间为准。快递箱封面需用A4纸清晰标注项目名称、项目编号和投标人名称，投标人自行承担因寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封或者邮寄过程中出现包装密封破损等可能导致投标无效情形的责任与后果。投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。

邮寄地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2015号盐田综合保税区沙头角片区工业区19栋3层深圳市远昇项目管理有限公司，收件人：李工，联系电话：13316598375。

（三）采购评审时间和地点：定于XX年XX月XX日xx点xx分（北京时间）在深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2015号盐田综合保税区沙头角片区工业区19栋3层（具体时间和地点以正式采购公告为准）。

九、本单位负责对项目的询问、质疑和投诉进行处理

联系人：许工

联系方式：0755-25225961

地址：深圳市盐田区海山街道海景二路1088号区工青妇活动中心大楼

评审评分规则

序号

评分项

权重

1

价格

40

2

技术部分

45

序号

评分因素

权重

评分准则

1

项目总体概述及理解

10

（一）评分内容：

根据本项目招标文件的用户需求，制定符合本项目特点的项目实施方案，内容包括：

1.项目总体概述；

2.项目背景和建设目标；

3.具体建设内容；

4.具体施工及义务植树活动方案；

（二）评分依据：

1.每提供上述一项内容的，得15分，最高得60分。

2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分；

（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加20分；

（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分；

（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。

未提供不得分。

以上1-2项累计最高得100分。

2

施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议

10

（一）评分内容：

根据本项目招标文件的用户需求，制定施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议，内容包括：

1.结合现场提出的施工组织计划，并且施工工期少于规定时间；

2.施工技术（要求技术、工艺与工程特点相结合）；

3.在投标文件中说明特殊季节如：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况。

（二）评分依据：

1.每提供上述一项内容的，得20分，最高得60分。

2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分；

（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加20分；

（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分；

（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。

未提供不得分。

以上1-2项累计最高得100分。

3

项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

10

（一）评分内容：

根据本项目招标文件的用户需求，分析项目实施关键施工技术重点难点，并提出相关应对措施及解决方案，内容包括：

1.项目实施关键施工技术重点难点分析；

2.应对措施及解决方案。

（二）评分依据：

1.每提供上述一项内容的，得30分，最高得60分。

2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分；

（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加20分；

（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分；

（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。

未提供不得分。

以上1-2项累计最高得100分。

4

拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性

5

（一）评分内容：

根据本项目招标文件的用户需求，制定质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及方案，内容包括：

1.拟投入的设备计划；

2.提供的材料质量保证；

3.项目拟采用的设备（材料）满足节能环保要求。

（二）评分依据：

1.每提供上述一项内容的，得20分，最高得60分。

2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分；

（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加20分；

（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分；

（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。

未提供不得分。

以上1-2项累计最高得100分。

5

施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施

10

（一）评分内容：

根据本项目招标文件的用户需求，制定质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及方案，内容包括：

1.质量保障体系；

2.质量管理措施。

（二）评分依据：

1.每提供上述一项内容的，得30分，最高得60分。

2.在此基础上，评审委员根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

（1）评审为优（如响应内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加40分；

（2）评审为良（如响应内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加20分；

（3）评审为中（如响应内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加10分；

（4）评审为差（如响应内容缺失或与项目关联度不大）的，加0分。

未提供不得分。

以上1-2项累计最高得100分。

3

商务部分

10

序号

评分因素

权重

评分准则

1

拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

5

（一）评分内容：

项目负责人（限1人）须为投标人自有员工，否则本项不得分。在此基础上：

1.具有林业或园林相关专业本科及以上学历得40分；专科学历得20分；本项最高得40分。

2.拟安排的项目负责人具有林业或园林相关专业高级工程师或以上职称证书得60分；中级职称得40分；初级职称得20分；本项最高得60分。

以上两项累计得分，最高不超过100分。

以上1-2项累计最高得100分。

（二）评分依据：

1.上述人员需为投标人自有员工，提供通过投标单位缴纳的载有社保部门公章的截标日前近1个月个人社保证明，如截标日前近一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法提供，可往前顺延一个月；投标人如成立不足1个月的，无需提供社保证明，以投标人营业执照成立时间为准，提供承诺函（格式自拟）说明该员工为自有员工。

2.学历考察需提供：①学历证书扫描件②学历认证报告或学信网（www.chsi.com.cn）查询截图。学信网无法查询的，可提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明），留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学历证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】也予以认可。

3.职称证书需同时提供证书在全国人力资源和社会保障政务服务平台（https://12333.gov.cn/）查询截图或人社部门(或职称评审管理部门或职称证书颁发单位)出具的证明材料（或官网查询截图）。

4.以上资料均原件备查。未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。

2

投标人同类项目业绩情况

5

（一）评分内容：

投标人提供自2023年1月1日起至本项目投标截止日止（以合同签订日期为准）的同类工程业绩（建设内容包含园林绿化或树木种植等相关内容）。每提供1个得50分，最高得100分，不提供或者不能有效证明的不得分。

（二）评分依据：

1.须提供中标通知书或合同关键页扫描件，不提供不得分。

2.通过合同关键信息（包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与含签订合同双方的盖章、签订日期的关键页）无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。

3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

4

诚信情况

5

序号

评分因素

分值

评分准则

1

诚信情况

5

投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。