附件

盐田区政务服务中心基础设施及党群智能化设备运维服务项目设备清单

## 1、党群智能化设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **系统** | **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **单位** |
| **一楼弱电系统** | 1 | 设备间机柜 | 1）32U，800\*800\*1600； | 2 | 台 |
| 2 | 光纤配线架 | 1）12口光纤盒；2）含光纤适配器； | 3 | 套 |
| 3 | 交换机 | SMB-MS4024 | 5 | 台 |
| 4 | 交换机 | H3CS1209F | 2 | 台 |
| 5 | 功放 | T-7760 | 3 | 台 |
| 6 | 交换机 | TL-SL1218PE | 1 | 台 |
| 7 | 无线AP | TL-HDAP2600C-POE | 7 | 个 |
| 8 | 交换机 | TL-SG1210P | 1 | 台 |
| 9 | 交换机 | TP-link TL-SG1210PE | 1 | 台 |
| **一楼会议系统** | 1 | 86寸一体机 | CPU：I5，RK3288 ,四核；内存：2G DD3(最大支持4G）；储存：16G | 2 | 台 |
| 2 | 会议机柜 | 24U铝镁机柜600\*600\*1400 | 2 | 个 |
| 3 | 无线桌面话筒 | TS-W101A/TS-W101/TS358 | 23 | 个 |
| 4 | 数字反馈抑制器 | TS234 | 2 | 台 |
| 5 | 会议音箱/支架 | TS-606H | 8 | 套 |
| 6 | 会议功放 | TS-350PI | 2 | 台 |
| 7 | DVD播放机 | SA-006 | 2 | 台 |
| 8 | 无线话筒 | T-521UV | 2 | 套 |
| 9 | 调音台(12路数字K输出带2编组调音台） | TS-12P-2S | 2 | 台 |
| 10 | 话筒前级处理器 | TS-211 | 2 | 台 |
| 11 | 时序电源 | TS-820 | 4 | 台 |
| 12 | WIFI会议集成主机 | TS-W100 | 1 | 台 |
| 13 | 无线单元十口充电箱 | TS-W180 | 2 | 台 |
| 14 | 平板电脑 | 酷比魔方i7 | 2 | 台 |
| 15 | 无线话筒主机 | TS-35B | 1 | 台 |
| 16 | 中控主机 | TS-9100D | 1 | 台 |
| 17 | 电源管理器 | TS-9101 | 1 | 台 |
| 18 | 无线路由 | C403 | 1 | 台 |
| **一楼多媒体系统** | 1 | 360°全息柜及播放主机 | 1.8米\*1.8米，全息展柜 | 1 | 套 |
| 2 | 大厅顶面S形屏 | P3室内全彩“S型”异型LED显示屏 | 1 | 套 |
| 3 | S屏视频处理器 | KS8000 | 1 | 台 |
| 4 | P3 LED显示屏 | P3室内全彩LED显示屏 | 1 | 套 |
| 5 | 视频处理器 | KS910P | 1 | 台 |
| 6 | 播放主机（含显示器） | i5/ 8GB/120G/独立显卡 | 2 | 套 |
| 7 | 55寸触摸式一体机 | I5/ 4G/120G 电脑内/win操作系统 | 2 | 台 |
| 8 | 55寸触摸式落地广告机含支架 | I5/ 4G/120G 电脑内/win操作系统 | 1 | 台 |
| **弱电系统** | 1 | 设备间机柜 | 32U，800\*800\*1600 | 2 | 台 |
| 2 | 交换机 | H3CS1209F | 2 | 台 |
| 3 | 功放 | T-7760 | 4 | 台 |
| 4 | 交换机 | H3CMS4024P | 5 | 台 |
| 5 | 交换机 | TL-SL1210PE | 2 | 台 |
| 6 | 交换机 | S5720-12TP—PWR-LI-AC | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | TP-link TL-SL1218PC | 1 | 台 |
| 8 | 无线AP | TL-HDAP2600C-POE | 9 | 个 |
| **二楼中央会议室** | 1 | 会议机柜 | 24U铝镁机柜600\*600\*1400 | 2 | 台 |
| 2 | 会议主机 | TS-W100 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3CS1209F | 1 | 台 |
| 4 | 无线桌面话筒 | TS-W101A/TS-W101/TS358 | 22 | 个 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | TS-234 | 1 | 台 |
| 6 | 无线单元十口充电箱 | TS-W180 | 1 | 台 |
| 7 | 8口POE供电交换机 | TS-W113 | 1 | 台 |
| 8 | 主音箱及支架 | TS-615 | 2 | 套 |
| 9 | 辅助音箱及支架 | TS-612 | 6 | 套 |
| 10 | 低音音箱 | TS-618S | 2 | 套 |
| 11 | 返听音箱 | TS-612F | 2 | 套 |
| 12 | 主功放 | TS-700PI | 1 | 台 |
| 13 | 辅助功放 | TS-500PI | 3 | 台 |
| 14 | 低音功放 | TA-2900 | 1 | 台 |
| 15 | 返听功放 | TS-500PI | 1 | 台 |
| **二楼中央会议室** | 16 | DVD播放机 | SA-006 | 1 | 台 |
| 17 | 无线话筒 | T-521UV | 2 | 套 |
| 18 | 调音台(12路数字K输出带2编组调音台） | TS-16P-4 | 1 | 台 |
| 19 | 音频处理器 | TS-P880 | 1 | 台 |
| 20 | 均衡器 | TS-231 | 1 | 台 |
| 21 | 时序电源 | TS-830 | 2 | 台 |
| 22 | 中控主机 | TS-9100D | 1 | 台 |
| 23 | 电源控制箱 | TS-9101 | 1 | 台 |
| 24 | 路由器 | C403 | 1 | 台 |
| 25 | 高清矩阵 | TS-9408UHM | 1 | 套 |
| 26 | 双绞线传输收发器 | TS-9506HDT/TS-9506HDR | 4 | 台 |
| 27 | 横屏转换发送器 |  | 1 | 台 |
| 28 | 横屏转换接收器 |  | 1 | 台 |
| 29 | 平板电脑 | 酷比魔方i7 | 1 | 台 |
| **二楼共享空间** | 1 | 86寸一体机 | CPU：I5，RK3288 ,四核；内存：2G DD3(最大支持4G）；储存：16G | 1 | 台 |
| 2 | 会议机柜 | 24U铝镁机柜600\*600\*1400 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3CS1209F | 1 | 台 |
| 4 | 会议主机 | TS-W100 | 1 | 台 |
| 5 | 无线桌面话筒 | TS-W101A/TS-W101/TS358 | 20 | 个 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | TS-234 | 1 | 台 |
| 7 | 无线单元十口充电箱 | TS-W180 | 1 | 台 |
| 8 | 8口POE供电交换机 | TS-W113 | 1 | 台 |
| 9 | 音箱 | TS-606H | 4 | 只 |
| 10 | 功放 | TS-350PI | 1 | 台 |
| 11 | DVD播放机 | SA-006 | 1 | 台 |
| 12 | 无线话筒 | T-521UV | 1 | 套 |
| 13 | 调音台(12路数字K输出带2编组调音台） | TS-12P-2S | 1 | 台 |
| 14 | 话筒前级处理器 | TS-211 | 1 | 台 |
| 15 | 时序电源 | TS-820 | 2 | 台 |
| 16 | 电源控制箱 | TS-9101 | 1 | 台 |
| 17 | 路由器 | C403 | 1 | 台 |
| 18 | 平板电脑 | 酷比魔方i7 | 1 | 台 |
| 19 | 高清混合矩阵 | TS-9408UHM | 1 | 套 |
| 20 | 双绞线传输收发器 | TS-9506HDT/TS-9506HDR | 4 | 台 |
| **二楼小功能厅** | 1 | 86寸一体机 | CPU：I5，RK3288 ,四核；内存：2G DD3(最大支持4G）；储存：16G | 1 | 台 |
| 2 | 会议机柜 | 24U铝镁机柜600\*600\*1400 | 1 | 台 |
| 3 | 音箱 | TS-606H | 2 | 只 |
| 4 | 功放 | TS-200PI | 1 | 台 |
| 5 | DVD播放机 | SA-006 | 1 | 台 |
| 6 | 无线桌面话筒 | TS-W101A/TS-W101/TS358 | 8 | 个 |
| 7 | 无线话筒主机 | TS-35B | 1 | 台 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | TS-234 | 1 | 台 |
| 9 | 无线话筒 | T-521UV | 1 | 套 |
| 10 | 无线单元十口充电箱 | TS-W180 | 1 | 台 |
| 11 | 调音台(12路数字K输出带2编组调音台） | TS-12P-2S | 1 | 台 |
| 12 | 话筒前级处理器 | TS-211 | 1 | 台 |
| 13 | 时序电源 | TS-820 | 2 | 台 |
| **二楼中型功能厅** | 1 | 86寸一体机 | CPU：I5，RK3288 ,四核；内存：2G DD3(最大支持4G）；储存：16G | 1 | 台 |
| 2 | 会议机柜 | 24U铝镁机柜600\*600\*1400 | 1 | 个 |
| 3 | 会议主机 | TS-W100 | 1 | 台 |
| 4 | 无线桌面话筒 | TS-W101A/TS-W101/TS358 | 9 | 个 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | TS-234 | 1 | 台 |
| 6 | 无线单元十口充电箱 | TS-W180 | 1 | 台 |
| 7 | POE供电交换机 | TS-W113 | 1 | 台 |
| 8 | 会议音箱 | TS-608A | 4 | 只 |
| 9 | 功放 | TS-350PI | 2 | 台 |
| 10 | DVD播放机 | SA-006 | 1 | 台 |
| 11 | 无线话筒 | T-521UV | 1 | 套 |
| 12 | 调音台(12路数字K输出带2编组调音台） | TS-12P-2S | 1 | 台 |
| 13 | 话筒前级处理器 | TS-P88D | 1 | 台 |
| 14 | 时序电源 | TS-820 | 1 | 台 |
| 15 | 中控主机 | TS-9100D | 1 | 台 |
| 16 | 电源控制箱 | TS-9101 | 1 | 台 |
| 17 | 路由器 | C403 | 1 | 台 |
| 18 | 平板电脑 | 酷比魔方i7 | 1 | 台 |
| **多媒体系统** | 1 | 主屏LED显示屏 | (1)P3全彩 9\*2.5米；最大亮度:>1200cd/㎡；校正后亮度:>1000cd/㎡(6500K° | 1 | 套 |
| 2 | 副屏LED显示屏 | (1)P3全彩 3.6\*2米；最大亮度:>1200cd/㎡；校正后亮度:>1000cd/㎡ | 2 | 套 |
| 3 | LED视频处理器 | KS920P | 1 | 台 |
| 4 | 主屏播放主机 | i5/ 8GB/120G/独立显卡 | 2 | 台 |
| 5 | 55寸壁挂式一体机 | 分辨率 1920\*1080 亮度 400-450cd/m 2；电脑主板 H81 CPU I5；电脑硬盘 120G 电脑内存 4G，win操作系统 | 2 | 台 |
| **第三层** | | | | | |
| **弱电系统/三楼存储间** | 1 | 设备间机柜 | 32U | 1 | 台 |
| 2 | 功放 | T-7760 | 2 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3CS1209F | 2 | 台 |
| 4 | 交换机 | H3CMS4024P | 3 | 台 |
| 5 | 交换机 | TL-SG1210PE | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | TL-SL1218PE | 1 | 台 |
| **弱电系统/三楼设备间** | 1 | 操作间机柜 | 32U | 5 | 台 |
| 2 | 交换机 | H3CS5120V2 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | H3CS1200-8F | 4 | 台 |
| 4 | 交换机 | TL-SG1210PE | 2 | 台 |
| 5 | 交换机 | TL-SG1218PE | 2 | 台 |
| 6 | 路由器 | TL-ER7520G | 1 | 台 |
| 7 | AC控制器 | TL-AC300 | 1 | 台 |
| 8 | IP网络音频采集终端 | T-7770 | 1 | 台 |
| 9 | 监听音箱 | T-7707 | 1 | 对 |
| 10 | 加密狗 |  | 1 | 个 |
| 11 | CD播放器 | T-6221 | 1 | 台 |
| 12 | 前置放大器 | T-6201 | 1 | 台 |
| 13 | 电源时序器 | T-6216 | 1 | 台 |
| 14 | 消防报警采集器 | T-7723 | 1 | 台 |
| 15 | 功放 | T-7760 | 2 | 台 |
| 16 | 远程会议电视终端 | HUAWEI TX50 | 1 | 台 |
| 17 | 三联操作台 | KRT-CZTP03 | 1 | 张 |
| 18 | 工作站（含键盘鼠标） | 戴尔/I5/8GB内存/1T硬盘/显示器21寸 | 1 | 套 |
| 19 | 远程会议高清摄像机 | HUAWEI VPC800 | 3 | 台 |
| 20 | 交换机 | H3C MS4024P | 2 | 台 |
| 21 | 解码器 | D EC 6108 | 1 | 台 |
| **会议系统** | 1 | 会议机柜 | 24U铝镁机柜600\*600\*1400 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主机 | TS-W100 | 1 | 台 |
| 3 | 无线桌面话筒 | TS-W101A/TS-W101/TS358 | 10 | 套 |
| 4 | 数字反馈抑制器 | TS-234 | 1 | 台 |
| 5 | 无线单元十口充电箱 | TS-W180 | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | TS-W113 | 1 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | T-521UH | 1 | 套 |
| 8 | 功放 | TS-350PI | 2 | 台 |
| 9 | DVD播放机 | SA-006 | 1 | 台 |
| 10 | 12路数字K输出带2编组调音台 | TS-12P-2S | 1 | 台 |
| 11 | 话筒前级处理器 | TS-211 | 1 | 台 |
| 12 | 时序电源 | TS-820 | 2 | 台 |
| 13 | 网络中控主机 | TS-9100D | 1 | 台 |
| 14 | 路由器 | C403 | 1 | 台 |
| 15 | 8路手动、自动电源控制箱 | TS-9101 | 1 | 台 |
| 16 | 高清矩阵 | TS-9416UHM | 1 | 套 |
| 17 | 双绞线传输收发器 | TS-9506HDT/TS-9506HDR | 5 | 套 |
| 18 | 平板电脑 | 酷派JDN-W09D | 1 | 台 |
| 19 | 音箱 | TS-608A | 4 | 只 |
| **多媒体系统** | 1 | 主屏LED显示屏 | P3 全彩 直径4米；最大亮度:>1200cd/㎡；校正后亮度:>1000cd/㎡(6500K°色温下,校正后)； | 1 | 套 |
| 2 | LED视频处理器 | 信号输入接口；远程RS-232、USB、TCP/IP控制 KS910P | 1 | 台 |
| 3 | 圆形LED屏播放主机 | CPU: 酷睿i5；内存:DDR4 8GB；硬盘容量:固态128G； | 1 | 台 |
| 4 | 显示设备 | 82寸LCD透明屏拼接单元；(2)2\*2拼接含钢化玻璃 | 4 | 块 |
| 5 | 液晶橱窗播放主机 | 戴尔/I5/8GB内存/1T硬盘/显示器21寸 | 1 | 台 |
| 6 | 55寸透明液晶拼接单元 | 1X4拼接 | 4 | 块 |
| 7 | 展示墙透明屏播放主机 | 戴尔/I5/8GB内存/1T硬盘/显示器21寸 | 1 | 台 |
| 8 | 动态画廊播放主机 | CPU:Intel 酷睿i7；内存:DDR4 8GB；硬盘容量:固态128G； | 1 | 台 |
| 9 | 55寸接近式触摸屏 | 双系统操作（windows和安卓），带无线网卡 | 4 | 块 |
| 10 | 55寸移动透明屏 | 定制移动透明屏 | 1 | 块 |
| 11 | 移动轨道及步进电机（订制） | 定制滑行轨道（4米）、传感器、控制主机等组成，对感应位移的探测可以精确到毫米；导轨接触良好、压力均匀、跟踪灵活，控制识别系统反应灵敏； | 1 | 套 |
| 12 | 荣誉墙播放主机 | CPU:Intel 酷睿i7；内存:DDR4 8GB；硬盘容量:固态128G； | 1 | 台 |
| 13 | P2 LED显示屏 | P2真彩色LED屏 | 1 | 台 |
| 14 | 播放主机 | CPU:Intel 酷睿i5；内存:DDR4 8GB；硬盘容量:固态128G； | 1 | 台 |
| 15 | 音频功率放大器 | AS-8001B | 1 | 台 |
| 16 | 46寸立式一体机 | 对比度：3000:1；分辨率：1920×1080mm;I5/8G/120G固态 | 6 | 台 |
| 17 | 投影机 | 1）亮度：6000流明；对比度：10000：1；标准分辨率：1920×1200 2）光源功率：370W；变焦方式：电动变焦；梯形校正：边角校正，水平和垂直梯形校正 产品尺寸：498×167×437mm；重量：11.1Kg | 2 | 台 |
| 18 | 投影机 | 小明光峰S2/3D?3600流明/4K高清 | 2 | 台 |
| 19 | 平板电脑 | 苹果ipad MR7F2ch/A | 1 | 台 |
| 20 | 平板电脑 | 酷派JDN-W09D | 1 | 台 |
| **第四层** | | | | | |
|  | 1 | 监视器 | 21寸 | 1 | 台 |
| 2 | 解码器 | 16路解码器 | 1 | 台 |
| **三楼机房基础设施** | | | | | |
| **三楼机房基础设施** | 1 | UPS主机 | 艾默生ITA2 20KVA（含备件更换） | 1 | 台 |
| 2 | 精密空调 | 艾默生DME12.5kw（含备件更换） | 1 | 台 |
| 3 | 无管网气体系统 | 含消防主机、烟感温感，七氟丙烷气瓶，不含专项测试 | 1 | 套 |
| 4 | 动环系统 | 共济含温湿度传感器、电池监控等末端，UPS及空调监控 | 1 | 套 |
| **区级党群服务中心会场终端 （含社会组织和非公组织分会场终端 ）** | | | | | |
| **多方会议系统** | 1 | 多点控制单元MCU | 华为VP9660 | 1 | 台 |

## 基础设施运维设备清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **序号** | **设备分类** | **设备名称** | **设备型号** | **数量** | **单位** | **启用时间** | **标准年限** | **剩余年限** |
|
| 行政中心负1楼 | 1 | **电力系统** | UPS主机 | 伊顿93E 100KVA | 2 | 台 | 2015年 | 6年 | 0年 |
| 行政中心负1楼 | 2 | UPS蓄电池 | 松下LC-PH12375 | 144 | 节 | 2020年 | 5年 | 1年 |
| 图书馆3 楼 | 3 | UPS主机 | 艾默生UHA3R- 0300 | 2 | 台 | 2015年 | 6年 | 0年 |
| 工青妇大厅 | 4 | **电子屏幕** | 工青妇LED屏 | 大族元亨 | 1 | 套 | 2013年12月 | 6年 | 0年 |
| 行政大厅 | 5 | 行政中心LED屏 | 联建光电 | 1 | 套 | 2013年3月 | 6年 | 0年 |
| 工青妇19楼 | 6 | **制冷系统** | 精密空调 | 世图兹ASD541A | 4 | 台 | 2021年 | 10年 | 7年 |
| 工青妇负2楼 | 7 | 精密空调 | 世图兹CCU121A-0210 | 1 | 台 | 2021年 | 10年 | 7年 |
| 档案馆4 楼 | 8 | 精密空调 | 艾默生DME12MCP1 | 1 | 台 | 2015年 | 10年 | 1年 |
| 行政中心负1楼 | 9 | 精密空调 | 世图兹SCF121A2 | 1 | 台 | 2016年 | 10年 | 2年 |
| 行政中心负1楼 | 10 | 精密空调 | 世图兹SCF121A2 | 1 | 台 | 2019年6月 | 10年 | 5年 |
| 行政中心负1楼 | 11 | 挂机 | 格力KFR-50GW | 2 | 台 | 2015年 | 7年 | 0年 |
| 行政中心6楼 | 12 | 精密空调 | 世图兹CPD321A | 3 | 台 | 2019年6月 | 10年 | 5年 |
| 工青妇负2楼 | 13 | 天花机 | 格力KF-72W/tNhI02-3 | 2 | 台 | 2017年 | 7年 | 1年 |
| 行政中心6楼 | 14 | **动环系统** | 机房环境监控 | 共济科技 | 1 | 套 | 2018年 | 6年 | 0年 |
| 工青妇负2楼 | 15 | **电力系统** | 静态切 换开关 | 施耐德 UPSILONsTS100 | 1 | 台 | 2009年 | 10年 | 0年 |
| 工青妇负  2楼 | 16 | UPS  主机 | 华为UPS5000 | 2 | 台 | 2023年 | 6年 | 5年 |
| 工青妇负  2楼 | 17 | 100AH电池 | 松下 LC-QA系列12V 100AH | 192 | 节 | 2023年 | 5年 | 4年 |
| 档案馆机房 | 18 | 电池 | 松下 LC-QA系列12V 65AH | 64 | 节 | 2023年 | 5年 | 4年 |